[서식 1] 지진안전 시설물 인증기준(제 4조 관련)

지진안전 시설물 자체평가서
1. 작성자 (내진성능평가자)				(상호) 000사무소		(이름) 0 0 0 (인)
2. 내진보강 여부	□해당없음	□일반공법	□특수공법	3. 시설물명	0000

검토항목	자체평가 결과	증빙자료	비고
1. 건물개요	◯	시설물 위치(도로명주소)			건축물 대장 등
-건축물대장 참고	◯	시설물 규모	연 면 적	m2	건축면적	m2
		층 수	지하 층, 지상 층	최고높이	m
◯	시설물 주용도
◯	시설물 이력	허 가 일	년 월 일	준 공 일	년 월 일
		증 축 일	년 월 일	내진보강일	년 월 일
		내진설계	□적용	□미적용	용도변경	□해당	□해당없음
		E.J 여부	□있음	□없음
2. 구조형식	◯	구조재료 및 골조형식			구조도면 등
	◯	횡력저항시스템
◯	신재료/신공법
3. 평가수행	◯	적용 내진설계기준	□KBC2009	□KBC2016	□KDS 41 17		평가보고서
	◯	적용 평가요령	□관리원요령	□ASCE41	□기타
◯	평가자 자격요건	□건축구조기술사 사무소 개설	□안전진단전문기관 소속 건축구조기술사
◯	평가일(용역수행일)	년 월 일
4. 제출자료	◯	내진성능평가보고서(필수)	□ 제출함	□ 제출하지 않음		(인증)별표2
	◯	현장조사 자료(필수)	□ 제출함	□ 제출하지 않음
◯	해석 모델링(필수)	□ 제출함	□ 제출하지 않음
◯	준공도면(건축/구조)(필수)	□ 제출함	□ 제출하지 않음
◯	건축물대장(필수)	□ 제출함	□ 제출하지 않음
◯	구조계산서	□ 제출함	□ 보유하지 않음
◯	지반조사 보고서	□ 제출함	□ 보유하지 않음
내진설계 인증분야
1. 지진위험도 산정의 적정성	●	지진위험도 산정	□적용된 내진설계기준에 준함	□준하지 않음		(요령)2.2
유효한 내진설계기준에 따라 지진위험도를 산정하였는가? 유효한 내진설계기준에 따라 해당 지역의 유효지반가속도를 선정하였는가? 지반조사 결과 등 공학적으로 합당한 자료를 근거로 해당 지반종류를 선정하였는가?	◎	유효지반가속도	지진구역	□Ⅰ □Ⅱ	지진구역계수 S			(요령)2.2.1
◎	지반조건	지반종류		기반암까지의 거리 D	m		(요령)2.2.2
		전단파속도	m/s(지반 기준면으로부터 기반암까지의 평균지반특성)		(요령)2.2.2
2. 내진목표 수립의 적정성	●	내진성능목표 설정	□적용된 내진설계기준에 준함	□준하지 않음		(요령)2.1
유효한 내진설계기준에 따라 신청 시설물의 중요도 및 내진등급을 지정하였는가? 유효한 내진설계기준에 따라 시설물을 구성하는 구조요소의 내진성능목표를 지정하였는가? 유효한 내진설계기준에 따라 시설물을 구성하는 비구조요소의 내진성능목표를 지정하였는가?	◎	건축물의 중요도	□중요도(특)	□중요도(1)	□중요도(2)	□중요도(3)		(요령)2.1
◎	내진등급	□내진등급 특	□내진등급 Ⅰ	□내진등급 Ⅱ		(요령)2.1
◎	구조요소의 성능목표	1)재현주기 년	□거주가능	□인명안전	□붕괴방지		(요령)2.1
		2)재현주기 년	□거주가능	□인명안전	□붕괴방지
◎	비구조요소의 성능목표	1)재현주기 년	□기능수행	□위치유지	□인명안전
	(KDS 41 17 해당 시)	2)재현주기 년	□기능수행	□위치유지	□인명안전
3. 해석모델의 적절성	●	해석(평가) 프로그램	□검증된 제품 사용(제품명: )	□검증되지 않은 제품 사용		(요령)1.1.4
구조해석과 내진성능평가를 위한 해석 프로그램은 충분히 검증된 제품을 사용하였는가? 현장조사 재료강도는 설계도서 값에 준하는가? 해석모델의 재료강도(공칭강도, 기대강도)는 관리원요령에 준하여 결정되었는가? 해석모델이 대상 시설물(설계도서 및 현장상태)에 준하여 제작되었는가? 횡력부재(1차부재), 중력부재(2차부재) 판단이 적정한가? 조적채움벽을 조사하고 해석모델에 반영하였는가? 유효강성은 관리원요령에 준하여 적용하였는가? 현장조사 시 인접 건물간 간격(E.J. 등)을 확인하고 충돌방지를 검토하였는가? 각 층 및 공간별 유효 건물중량 산출 근거가 명확히 기재되었고 그 내용이 적정한가? 해석모델 고유주기를 적절하게 산정하고 그 결과가 약산고유주기와 비교하여 적정한가? 특수공법을 적용한 내진저항요소 등 구조요소 내 특수조건을 해석모델에 반영 또는 검토하였는가?	●	완공도면 및 현장과 비교	□해석모델과 일치함	□상이함		(요령)1.2.1
●	조적 채움벽 등	□조사하여 해석모델에 반영함	□조사하지 않거나 모델링 하지안음		(요령)6.1
●	1차 · 2차부재(선형해석 시)	□1·2차부재 구분하여 모델링 함	□구분하지 않음		(요령)4.1.7
●	유효강성 적용(철콘구조 시)	□유효강성을 적용함	□적용하지 않음		(요령)5.3.2
●	건물간격(E.J. 등) 검토	□현장조사 시 건물간격을 확인하고 검토함	□확인 및 검토하지 않음		(요령)4.1.5
◎	현장조사 재료강도	설계도서 값	현장조사 값		-
	◉콘크리트 압축강도	MPa	MPa		(요령)1.2.1
◎	해석모델 재료강도	□설계도서	□현장조사	□건설연도별 기본값		(요령)1.2.2
		공칭강도	평균강도	보정계수(감소계수)		-
	◉콘크리트 압축강도	MPa	MPa			(요령)1.2.2
	◉철 근 항복강도	MPa	MPa			(요령)1.2.2
	◉철 골 항복강도	MPa	MPa			(요령)1.2.2
	◉조적채움벽 강도	압축강도:	MPa	전단강도:	MPa			(요령)6.1.1
◎	건물 유효중량		면적	고정하중(DL)	활하중(LL)	유효중량		-
		총 계	m2	kN	kN	kN		(요령)부록B
◎	해석 고유주기	X축	T= sec	(질량 참여율= %)	주기 상한값	Tu= sec		(요령)4.2.6
	(각 방향별 지배모드 기준)	Y축	T= sec	(질량 참여율= %)	Tu= sec
		Z축(회전)	T= sec	(질량 참여율= %)
4. 해석방법의 적정성	●	평가절차 선택	□적용된 평가요령에 준하여 선정함	□준하지 않음		(요령)4.2
관리원요령에 따라 예비평가 및 상세평가를 수행하였는가? 그밖에 평가법을 적용하였다면 그 사유는 적정한가? 비정형성 여부 및 고차모드 지배여부 판단에 따라 평가절차의 선정은 적절한가? 지진하중 산출시 다차모드를 충분히 고려하였는가? (선형동적해석 해당) 하중계수 및 다축가진 효과를 하중조합에 반영하였는가? 해당 평가절차에 따른 지진하중 수직분포 선정은 적정한가? 유효한 내진설계기준에 따라 부재강도를 산출하였는가? 구조해석시 모델링 변수(m계수 및 비선형 모델링 변수)를 적절히 적용하였는가? 특수공법을 적용한 내진저항요소 등 구조요소 내 특수조건을 반영할 수 있는 해석방법 수행하였는가?		□선형정적절차	□비정형성 등 검토	□검토안함		(요령)4.2.3
	□선형동적절차	□비정형성 등 검토	□검토안함		(요령)4.2.2
		모드응답: 차 모드까지 고려 (누적참여질량 %)		(요령)4.2.5
	□비선형정적절차	□저차모드 지배 검토·확인	□검토안함		(요령)4.3
	□비선형동적절차	□사용된 지진파는 해당 지반특성 및 설계응답값 조정 반영	□반영안함		(요령)4.4
	□비선형정적 + 선형동적절차	해당없음		(요령)4.3.1
●	다축가진효과	□고려하여 부재력 산정	□고려하지 않음		(요령)4.2.7
◎	설계 스펙트럼가속도	단주기 스펙트럼가속도, SDS=		(요령)4.3.4
		1초주기 스펙트럼가속도, SD1=
●	구조요소의 강도	□내진설계기준에 준하여 구조요소의 강도를 산출함	□준하지 않음		(요령)5,6,7장
●	모델링 변수	□적용된 평가요령에 준하여 적용함	□준하지 않음
5. 성능수준 판정의 적정성	●	내진성능목표 만족여부	□해당 시설물의 성능수준이 성능목표를 만족함	□만족하지 않음
개별 구조요소의 성능수준 산출은 적정한가? 층별 중력하중 분담율을 검토하고 최종 성능수준을 결정하였는가? 층별 층간변위 산출은 적정한가? 구조시스템별/내진설계유무에 따른 허용층간 변형각을 확인하고 성능수준을 결정하였는가? 각 지진위험도에 대하여 붕괴부재가 없음을 확인하였는가? 일부 부재의 붕괴위험 확인시 전체 구조물에 영향을 줄 수 있는 주요부재 여부를 확인하였는가? 시설물 내부에 위치한 조적채움벽의 면외방향 안전성을 확보하였는가? 조적채움벽의 성능수준이 인명안전 수준을 확보하였는가?(최소성능목표가 인명안전 인 경우) 지진하중 작용시 기초는 안전성을 확보하였는가? 지지력 산출은 적절하며 산출근거는 명확한가? 유효한 내진설계기준에 따라 지하구조물의 지진하중을 산정하였는가? 지진하중 작용시 지하구조물은 안전성을 확보하였는가? 유효한 내진설계기준에 따라 비구조요소의 평가범위를 결정하였는가? 비구조요소 성능수준 결정은 적정한가? 대상시설물은 최소 내진성능목표를 만족하고 있는가?	◎	중력하중 분담율	1)재현주기 년	성능수준: IO LS CP	분담율 %		(요령)4.6
		2)재현주기 년	성능수준: IO LS CP	분담율 %
◎	층간변형각	1)재현주기 년	성능수준: IO LS CP	변형각 %		(요령)4.6
		2)재현주기 년	성능수준: IO LS CP	변형각 %
	◉구조시스템
	◉내진설계여부	□내진설계된 구조물	□내진설계되지 않은 구조물
	◉허용층간변형각	IO : %,	LS : %,	CP : %
●	붕괴부재	□없음(특히, 전체 구조물에 영향을 주는 주요부재)	□있음		(요령)4.6
●	조적채움벽의 안전성	□인명안전 수준 만족	□면외전도 안전 확보	□만족하지 않음		(요령)6.1.5
●	기초 및 지하구조물 안전성	□만족함	□만족하지 않음		(요령)8.5
◎	기초의 기대지지력	□지반조사에 의한 극한지지력 적용	□설계도서의 허용지지력 적용		(요령)8.3
		□내진설계기준 1.0DL+0.25LL의 기초반력 적용	□설계당시 하중 1.0DL+1.0LL의 기초반력 적용
◎	지진토압	□등가정적법	□응답변위법	□시간이력해석법
◎	비구조요소	1)재현주기 년	□만족 (성능수준 : )	□불만족		(요령)9장
	(해당사항 아닌 경우 공란)	2)재현주기 년	□만족 (성능수준 : )	□불만족
6. 시설물 상태의 건전성	●	시공상태	□적법한 시공상태 유지	□적법하지 않은 시공의 변경 확인
대상시설물의 주요 구조부가 적법한 시공상태를 유지하고 있는가? 대상시설물의 유지·관리 상태가 건전한가? 대상시설물의 주요 구조부 중 중대결함발생 또는 보수·보강 미처리된 부재가 존재하는가?	●	유지·관리상태	□유지·관리 적절	□부적절
◎	상태평가 결과(해당시)	등급:		특이사항:
		□외관조사	□부재규격 측정	□내구성 조사	□변위·변형 조사
●	중대결함 확인	□중대결함 없음(조치완료 포함)	□중대결함 발견		-
●	보수·보강 확인	□설계도서와 일치함	□확인불가
(내진보강 적용시) 내진보강의 적정성	●	설계 사양	□설계도서 내 기술됨	□확인불가
설계도서 상에 내진저항요소관련 사용재료(내진보강 제품)의 성능이 상세히 규정되어 있는가? 자재반입 시 감리의 확인/승인이 적절히 이루어 졌는가? 내진저항요소의 시공위치 및 규격이 설계도서와 일치하는지 확인·감독 되었는가?	◎	내진저항요소	명칭:
	□일반공법	□기존부재 보강	□시스템 보강	□기타
	□특수공법	□감쇠장치 보강	□면진장치 보강	□신재료·공법 보강	□기타
●	보강 재료	□설계도서와 일치함	□확인불가		-
●	시공 위치, 규격	□설계도서와 일치함	□확인불가

●: 신청 시설물에 대한 내진성능평가 및 구조감리를 인증기준에 준하여 실시하였는지 여부 확인 후 작성

◎: 내진성능평가 보고서 및 구조감리보고서 상에 신청 시설물의 정보 및 평가결과 확인 후 작성

(인증): 지진안전 시설물 인증에 관한 규칙[행정안전부 고시 제2019-13호]

(요령): 기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령[국토안전관리원]